# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道标准

## 新国标塑胶跑道标准：构建安全环保的运动环境核心规范

塑胶跑道作为普及度极高的运动场地面层材料，其品质与安全性能直接关系到使用者健康与运动体验。国家标准GB/T 14833-2020《合成材料面层运动场地》及GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的修订与实施，标志着我国塑胶跑道行业步入了规范化发展的新阶段。新标准对原材料、成品性能、有害物质限量及施工过程提出了更为科学、严谨的要求。

核心关键点解析：

1. 环保性能要求的显著提升：

   - 严格的有害物质限量： 大幅收紧了有害物质的限量要求，特别是对多环芳烃(PAHs)、邻苯二甲酸酯类增塑剂、短链氯化石蜡(SCCPs)、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等物质的控制近乎严苛。同时对可溶性重金属（铅、镉、铬、汞等）的限量也提出了明确细致的要求。
   - 挥发性有机化合物(VOC)总量控制： 规定了面层成品TVOC（总挥发性有机化合物）的释放量限值，要求在模拟实际使用环境条件下进行测试并达标。
   - 气味等级要求： 增加了对成品气味等级的要求，确保场地在交付使用后无明显异味。

2. 物理性能指标更趋完善与科学：

   - 冲击吸收与垂直变形： 这两个核心物理性能指标在新标准中被赋予了更重要的地位。冲击吸收能力（反映缓冲减震效果）和垂直变形（反映弹性反馈）的数值范围要求更为明确，旨在为运动员提供更优化的运动表现支撑，同时有效降低运动损伤风险。测试方法模拟实际冲击过程，数据更具可靠性。
   - 抗滑值： 明确规定了干态和湿态下的抗滑值要求，保障运动员在干燥和雨后等不同条件下运动时的安全性，平衡了防滑性与运动流畅性。
   - 拉伸性能： 对拉伸强度和断裂伸长率的要求确保了面层材料的韧性和耐久性，抵抗日常使用中的撕裂风险。
   - 耐磨性： 对材料抵抗磨损能力的要求，直接关系到场地的使用寿命和外观保持度。

3. 耐久性能测试更加严苛：

   - 新增了耐老化性能（模拟长期日晒雨淋）、耐人工气候老化性能等测试项目。要求样品经过规定时间的加速老化测试后，其关键的物理性能（如冲击吸收、垂直变形、拉伸强度等）下降幅度必须在可接受范围内，确保材料的长期性能稳定可靠。

4. 施工过程与质量控制强调规范化：

   - 虽然标准本身主要针对成品性能，但其严格的要求必然倒逼原材料选择和生产工艺的精细化。标准对施工环境和基础处理也有间接的规范性指引。强调施工过程中的环境保护，要求减少现场有害气体排放和废弃物污染。

5. 特殊性能要求的补充：

   - 阻燃性能： 根据GB 36246要求，中小学用场地需满足特定的阻燃等级，提升安全系数。
   - 防滑要求细化： 除了基础抗滑值，对表面纹理设计也提出了更高的防滑安全性考量。

新国标塑胶跑道标准通过全面升级环保指标、强化关键物理性能、引入严苛耐久性测试、规范施工要求，为运动场地建设设立了更高的安全、环保、性能标杆，其科学性和系统性对于保障使用者健康、提升运动表现、促进行业技术升级具有深远意义。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。