# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道新标准是什么

以下为关于新国标塑胶跑道标准的专业文章，严格遵循您的要求：

塑胶跑道作为学校及体育场馆的基础设施，其安全性与环保性受到社会广泛关注。中国国家标准化管理委员会于2018年发布《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018），全面替代原GB/T 14833-2011标准，对塑胶跑道材料提出了更科学、更严格的技术规范。

物理机械性能的精细化管控
新国标针对不同使用场景（如田径跑道、球类场地）细分性能指标。以冲击吸收为例，标准要求田径跑道冲击吸收值需处于35%-50%区间，显著高于旧标25%的底线要求，有效降低运动损伤风险。垂直变形指标调整为0.6-2.5mm，结合抗滑值（≥0.5）的协同控制，在保障运动表现的同时提升防滑安全性。耐久性测试采用10万次往复碾压实验，通过拉伸强度保留率（≥95%）和断裂伸长率保留率（≥90%）双重验证材料抗老化能力。

有害物质限量的系统性升级
化学安全管控形成“3+1”体系：

1. 无机重金属：新增可溶性铅、镉等6项迁移限值（如可溶性铅≤50mg/kg）
2. 有机挥发物：TVOC释放量限定≤0.5mg/m³（72小时检测均值）
3. 致癌物监控：将多环芳烃(PAHs)总量限值收紧至50mg/kg，苯并芘单独限值0.5mg/kg
4. 新增风险物质：引入短链氯化石蜡（SCCPs）≤0.15%、邻苯二甲酸酯类（18种总和≤0.1%）等指标

检测方法同步优化，如气味评定采用标准化嗅辨法（等级≤3级），模拟人体实际接触状态建立皮肤接触迁移测试模型。

施工过程的全链条监管要求
标准首次明确“现场见证取样”原则：

- 原材料进场需留存双份样品（供应商/监理方各存）
- 现场施工每批次独立制样
- 成品检测包含理化性能（现场切割取样）与有害物质（同批次留样）双轨制
  关键控制点涵盖底层粘结度（≥0.5MPa）、厚度偏差（≥-3%）、平整度（≤4mm/3m）等施工质量指标。

环保性能的前瞻性设计
除常规污染物控制外，创新引入：

- 生物毒性测试（发光细菌法抑光率≤20%）
- 热老化加速释放模拟（65℃×72h后TVOC复测）
- 雨污水迁移控制（铅≤0.05mg/L）
  构建起贯穿材料生命周期、覆盖多重暴露途径的安全防护体系。

总结
GB 36246-2018通过建立物理性能场景化分级、化学限值精细化管控、施工过程可追溯化验证的三维标准框架，显著提升了塑胶跑道产品的安全阈值与环保等级，为校园体育设施建设提供了科学规范的技术依据。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。