# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道聚合物

## 新国标塑胶跑道聚合物材料的技术解析与应用

塑胶跑道作为现代校园及体育场馆的核心设施，其质量安全直接关联使用者健康与运动表现。依据现行国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，跑道面层所用聚合物的技术规范经历了显著提升，对材料性能提出了更严格、更科学的要求。

在聚合物材料的选择上，符合新国标的产品须具备特定的物理化学特性。其基础聚合物体系需满足高回弹性、优异的拉伸强度与断裂伸长率，确保在使用周期内提供稳定可靠的缓冲与能量回馈性能。新国标重点强化了环保安全指标，严格控制了可迁移重金属（如铅、镉、汞、铬）、邻苯二甲酸酯类增塑剂等有害物质的限量，并通过严苛的挥发性有机化合物（VOC）及多环芳烃（PAHs）释放量测试要求，大限度降低材料在生产、施工及长期使用过程中对环境和人体健康的潜在风险。

新国标对聚合物材料物理性能的要求同样细致入微。冲击吸收、垂直变形等关键指标直接决定了跑道的运动保护性能与能量反馈效率。耐磨耗性能则关系到面层的耐用性和长期使用体验。在抗滑性方面，新国标对干、湿两种状态下的摩擦系数均设定了安全阈值，有效预防运动员滑倒风险。此外，耐老化性能（如耐人工气候老化、热氧老化）是保障跑道在复杂自然环境下色彩稳定性、物理性能持久性的关键因素。

聚合物面层的施工工艺直接影响成品的终品质。新国标对施工流程各环节提出了明确规范：要求基层坚固、平整、干燥且清洁；混合摊铺需确保材料配比精确、搅拌均匀；施工环境（如温度、湿度）需符合材料固化要求；面层厚度必须均匀达标并经过严格检测；划线位置应精准无误，线条清晰牢固。每一道工序都需遵循严谨的技术规程，确保面层整体质量可靠、性能优越。

为确保新国标跑道聚合物材料的品质，需依据GB 36246-2018进行全面的实验室与现场测试。这涵盖了材料的有害物质含量、物理机械性能（拉伸强度、断裂伸长率、硬度、回弹值、压缩复原率等）、功能性能（冲击吸收、垂直变形、抗滑值）以及耐久性能（耐磨耗、耐老化）。只有通过全套严格的检验项目，方能证明聚合物材料完全符合新国标的安全、环保与性能标准。

总结 新国标塑胶跑道聚合物材料的技术核心在于通过系统化的性能指标与严格的环保安全标准，构建安全、环保、性能卓越的运动面层基础。全面理解并精准应用符合GB 36246-2018要求的聚合物材料及其配套施工技术规范，是建设高品质、可持续塑胶跑道工程的关键保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。