# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道

## 新国标塑胶跑道：高标准引领校园运动场安全升级

校园运动场作为学生日常锻炼、体育活动的重要场所，其品质与安全直接关系到广大青少年的身体健康。新国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的实施，为塑胶跑道建设设立了更为科学、严格的技术门槛，推动行业向更安全、更规范的方向发展。

立足安全健康，严控有害物质
新国标的核心在于构建严密的健康安全防护网。其对塑胶跑道原材料及成品中有害物质的限量要求更为系统且严格，覆盖范围显著扩大。标准明确规定了包括苯、甲苯和二甲苯总和、游离甲苯二异氰酸酯（TDI+HDI）、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）以及邻苯二甲酸酯类增塑剂（总含量）、多环芳烃（PAHs）、短链氯化石蜡（SCCP）等在内的18项有害物质限量指标。各项指标均设定了明确的上限值，如甲醛含量需≤0.4g/kg，苯含量需≤0.05g/kg，多环芳烃（18种总和）需≤50mg/kg等，从源头上大限度降低了有害物质释放带来的健康风险，为师生提供更安心的运动环境。

物理性能升级，守护运动安全
新国标对塑胶跑道的物理性能提出了更高、更量化的要求，旨在提升运动过程中的安全防护与体验。关键指标如冲击吸收率（35% - 50%）和垂直变形（0.6 mm - 3.0 mm），直接关系到在跑动或跌倒时地面对人体关节和骨骼的缓冲保护能力。抗滑值（≥47BPN20）在干湿不同状态下均有要求，确保运动者即使在潮湿条件下也能获得稳定可靠的抓地力，有效预防滑倒摔伤。此外，耐磨性、拉伸强度、阻燃性等指标也有明确规定，共同保障了跑道的长期使用性能与综合安全性。

施工工艺与质量控制精细化
新国标的落实不仅依赖于选材合规，更需要通过精细化的施工流程和全过程质量控制来实现。从场地基础处理的平整度、排水坡度要求，到环保型胶粘剂的精准配比与涂布，再到面层材料的摊铺厚度均匀性控制与颗粒分布均匀度，每一个环节都需要严格遵循规范。施工过程中的环境条件监控（如温度、湿度）、各层间的粘结强度检测以及终成品的现场取样检测，都是确保成品跑道完全符合新国标物理、化学双重标准的关键步骤。这要求施工单位具备严谨的作业规程和专业的技术保障能力。

新国标塑胶跑道通过系统性地提升有害物质限量要求、强化核心物理性能指标、规范精细化施工与质控流程，全方位保障了校园运动场地的安全与健康。其高标准实施标志着我国校园体育设施建设在环保性、安全性及耐用性方面实现了质的飞跃，为青少年营造了更具防护效能的运动空间。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。