# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道制造

## 新国标塑胶跑道制造的专业实践

塑胶跑道运动面层的制造与铺设是一项严谨的系统工程，其核心在于严格遵循中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的各项技术要求。该标准为材料选择、配方设计、生产流程、施工工艺及终成品性能设定了全面且严格的规范。

材料源头与配方设计：

- 环保基准： 所有原材料，包括预聚体、聚合物、弹性颗粒、填充料、颜料及助剂等，均需提供符合GB 36246-2018附录A至附录H要求的、具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的物理机械性能、有害物质限量及人造草有害物质限量（如适用）检测合格报告。严禁使用任何含邻苯类增塑剂、苯、甲苯+二甲苯+乙苯总和超标、可溶性重金属（如铅、镉、汞、铬等）超限以及多环芳烃类物质的材料。
- 科学配比： 配方设计需在满足环保红线的基础上，精确计算各组分比例，确保跑道成品的关键性能指标达到标准要求，包括冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性等。配方需经过实验室小试、中试的稳定性和性能验证，确保在大规模生产中的可重复性。

严谨的生产制造过程控制：

- 精密混炼： 弹性颗粒（如EPDM、TPV等）的生产，原材料需经过精确计量与高速混合，确保色母粒分散均匀。密炼及后续造粒过程需严格控制温度、压力与时间参数，保证颗粒粒径、密度、物理机械性能及颜色稳定性符合设计要求。
- 聚氨酯体系质量控制： 预聚体与聚合物组分的生产需在洁净、温湿度受控的环境下进行。实施严格的原材料入库检验、过程反应参数监控（如温度、粘度、NCO值/OH值）、中间品质量抽检及成品出厂前全项检测制度，确保批次一致性。
- 生产环境与记录： 生产车间需保持清洁、干燥、通风良好，避免粉尘污染。建立完整的可追溯体系，详细记录每批次产品的原材料批次号、生产日期、关键工艺参数、质检数据等。

高标准的现场施工工艺：

- 基础处理： 混凝土或沥青基础必须达到设计要求的强度、平整度（≤3mm/3m）、坡度（≤0.8%）。施工前彻底清洁，无油污、灰尘、松散颗粒，进行含水率测试（≤8%或符合设计要求）及必要的底涂处理。
- 精准铺设：
  - 底层摊铺： 弹性颗粒与环保聚氨酯粘合剂按精确配比机械搅拌混合，采用专用摊铺机匀速、连续作业，严格控制铺设厚度（满足设计要求及标准偏差），确保密度均匀一致，及时修边。
  - 面层喷涂/摊铺： 面层材料（喷涂型或自结纹型）混合比例必须精确，喷涂施工需控制喷枪角度、压力及遍数，保证纹理均匀、色泽一致、无明显接缝；自结纹摊铺需控制好刮涂时间与温度。施工环境温度（10℃-35℃）及湿度（≤85%）需符合材料工艺要求，避免雨天、大风天作业。
- 划线： 使用符合国标环保要求的划线漆，按照国际田联（IAAF）或相关赛事规则精确测量、定位、喷涂，线条清晰、平直、饱满，宽度一致。

全面严格的质量控制与验收：

- 过程监控： 施工过程中，对每层材料的厚度、平整度、粘结状况进行实时监测与记录。
- 成品检测： 跑道面层完全固化后（通常养护期≥14天），依据GB 36246-2018标准，现场取样（或整场地测试）委托具备资质的第三方检测机构进行全项检验，包括：物理性能（厚度、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃等）、有害物质含量（固体原料）、有害物质释放量（TVOC、甲醛等）、气味等级等。
- 验收依据： 终验收以第三方出具的、依据GB 36246-2018标准并判定为合格的检测报告为核心依据，结合现场观感（色泽均匀、无气泡、无脱层、无裂痕、接缝平整等）进行综合评判。

总结 新国标塑胶跑道的制造与铺设，是一个以强制性国家标准GB 36246-2018为基石，涵盖环保材料筛选、科学配方设计、精密生产工艺、高标准现场施工和严苛质量控制的全过程体系。每一个环节的严谨执行，是确保终成品在安全、环保、运动性能及耐久性方面满足规范要求的根本保障。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。