# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## epdm塑胶跑道与橡胶跑道

## EPDM塑胶跑道与橡胶跑道解析

在运动场地建设中，EPDM塑胶跑道与传统橡胶跑道是两种常见的面层材料，它们在结构、性能与适用性上存在显著差异。

EPDM塑胶跑道
EPDM塑胶跑道系统通常采用EPDM（三元乙丙橡胶）颗粒作为主要面层材料。这些彩色颗粒通过聚氨酯胶粘剂固定于基础层之上，形成稳定、耐候的面层结构。其核心优势在于：

- 色彩稳定性：EPDM具备优异的抗紫外线能力，色彩持久鲜艳，不易褪色。
- 物理性能：提供良好的冲击吸收与垂直变形能力，符合运动安全要求。
- 化学稳定性：耐臭氧、耐酸碱性能突出，适应不同气候环境。
- 环保性：材料本身符合相关环保标准。
- 定制性：色彩组合灵活，满足个性化场地设计需求。 主要应用于幼儿园、中小学、社区健身步道等对美观度与安全性要求较高的场所。

橡胶跑道 橡胶跑道（通常指SBR橡胶或全硫化橡胶跑道）主要利用回收橡胶（如废旧轮胎颗粒）或全硫化橡胶颗粒与聚氨酯粘合剂混合铺设而成。其显著特点包括：

- 弹性优异：通常能提供更出色的动态能量回馈。
- 强韧耐用：具备良好的耐磨性能与抗钉刺能力。
- 成本效益：材料成本相对较低，经济性较好。
- 环保资源化：有效利用废旧橡胶资源。 常见于对运动性能要求较高的专业田径场地、体育场馆跑道等。其色彩表现力相对EPDM较弱。

关键差异与应用选择

- 材料差异：EPDM跑道核心为原生橡胶颗粒，色彩与耐候性是其优势；橡胶跑道主材多为回收或硫化橡胶颗粒，弹性与成本是其特色。
- 性能侧重点：EPDM更强调色彩耐久与视觉美感；橡胶跑道更侧重运动性能表现（如回弹）与耐磨性。
- 适用场景：EPDM适用于注重安全、美观的儿童活动区、校园及社区步道；橡胶跑道更符合专业竞技训练及高强度使用需求。
- 施工工艺：两者均依赖专业聚氨酯粘合剂配方与精确的施工工艺控制（如混合比例、摊铺厚度、平整度）以实现佳性能。基础处理与界面粘接质量同样是确保跑道整体耐久的关键。

总结 EPDM塑胶跑道以其卓越的色彩持久性、安全缓冲与环境适应能力，成为校园、社区等对美观与安全要求较高场所的优选；而以SBR或全硫化橡胶颗粒为主的橡胶跑道，凭借其优异的运动性能与耐用性，更契合专业竞技场地的高强度使用需求。湖北优正体育在相关材料体系的应用中，注重依据场地具体功能定位、预算范围及性能期望进行科学选型与专业实施。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。