# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道新标准

## 新国标GB 36246-2018：推动塑胶跑道品质与安全新高度

塑胶跑道作为重要的体育场地设施，其质量与安全性能直接关系到运动者的健康和运动体验的提升。国家强制性标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》自实施以来，已成为规范行业生产、指导科学选材及保障场地品质的关键技术准则。该标准对塑胶跑道产品提出了全面且更为严格的要求。

物理性能：安全防护与运动表现的基石 标准对跑道的物理机械性能有着细致规定。其中，冲击吸收（35%-50%）和垂直变形（0.6mm-2.5mm）指标共同决定了场地的缓冲保护性能，有效降低运动伤害风险。抗滑值（≥47BPN）确保运动员在各种天气条件下拥有稳定可靠的抓地力。拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性等指标则综合保障了跑道在长期使用中的结构稳定性、耐久性和防火安全。

化学安全：健康环保的核心关切 新国标在化学安全性方面的规定尤为突出。标准严格限定了18项有害物质的含量及释放量：

- 有害物质限量： 对可溶性重金属（铅、镉、汞、铬等）、邻苯二甲酸酯类增塑剂、苯系物、多环芳烃（PAHs）、短链氯化石蜡（SCCPs）、游离TDI等设定了明确的限量要求。
- 挥发性有机化合物（VOC）释放量： 对总挥发性有机化合物（TVOC）及单一苯系物（如甲醛、苯、甲苯、二甲苯等）的释放速率设定了严格上限（如TVOC ≤ 0.5 mg/(m²·h)，甲醛≤ 0.05 mg/(m³·h)），显著优于旧标准。
- 气味等级： 要求合成材料面层完工后气味等级≤3级，确保运动环境空气清新。 这些严苛的化学指标要求，从源头上杜绝了有害物质对使用者健康的潜在危害，尤其为青少年学生提供了更安全的运动环境。

耐久性能：长期可靠使用的保障 标准还明确了跑道应对长期使用和自然老化的能力要求。耐人工气候老化性能（如拉伸强度保持率≥80%）、耐湿热老化性能（如拉伸强度变化率≤±20%）等测试项目，确保了跑道在紫外线照射、高温高湿等环境因素影响下，仍能维持良好的物理性能和外观状态，延长使用寿命。

标准术语与产品分类的规范 新国标对跑道产品进行了清晰界定和科学分类，特别强调“现浇型”（施工时呈液态或浆状）和“预制型”（工厂预制成卷材或块材）两大类。统一规范的术语消除了市场混淆，为使用者提供了明确的识别依据。

新国标GB 36246-2018的实施，显著提升了塑胶跑道在安全防护、健康环保、物理性能及耐久性等方面的整体技术门槛。它将推动行业向更规范、更安全、更可持续的方向发展，为使用者提供真正优质可靠的塑胶跑道场地。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。