# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道新标准2024

以下为符合要求的专业文章：

塑胶跑道作为学校及体育场馆的重要设施，其安全性与环保性能日益受到社会关注。2024年正式实施的国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-202X）在原有基础上进行了全面修订，对材料、施工及检测提出了更科学严谨的技术规范。

核心升级方向体现在三方面：

1. 材料环保性能强化
   新标准大幅收紧了有害物质限量要求。重点针对非固体原料（如胶水、涂料）的挥发性有机化合物（VOC）含量，限值下调至≤50g/L，显著严于旧标（≤100g/L）。同时，对多环芳烃（PAHs）、短链氯化石蜡（SCCPs）、邻苯二甲酸酯类增塑剂等高风险物质的管控清单扩充，检测方法更精准，溯源要求更明确，从源头上降低健康隐患。

2. 物理性能与运动安全指标细化
   在保障运动表现与安全层面，新国标细化了多项关键参数：

   - 冲击吸收：维持65%-75%的合理区间，确保有效缓冲，减少运动损伤。
   - 垂直变形：优化测试条件与方法，提升数据可比性，要求范围在0.6mm-2.5mm，保障能量回馈与关节保护平衡。
   - 抗滑值：根据不同应用场景（如潮湿状态）设定梯度要求，兼顾运动效率与防滑安全。
   - 拉伸强度与拉断伸长率：指标提升，强调面层材料在长期使用及极端气候下的结构稳定性与抗撕裂能力。

3. 耐久性与耐候性要求提升
   新增并强化了材料耐老化性能测试。要求样品在模拟长期气候环境（如500小时氙灯老化）后，关键物理性能（如颜色变化、拉伸强度保持率）衰减须在限定范围内，确保跑道在紫外线、温湿度变化下保持功能性与使用寿命。

施工与质量控制体系完善
新标准对施工过程管控提出更高要求：

- 原材料追溯：强制要求建立完整的原材料采购、检验、使用记录档案。
- 现场气味评估：完工后7天、14天需进行环境舱法或现场气味评价，确保无异味困扰。
- 第三方检测：强调关键节点（材料进场、铺设过程、成品验收）必须由具备资质的独立第三方机构进行抽样检测，检测项目覆盖理化性能和有害物质。
- 场地基础验收：对混凝土或沥青基础的平整度、坡度、强度要求更具体，作为跑道质量的前提保障。

湖北优正体育作为行业标准化的践行者，其产品研发与工艺严格遵循新国标各项技术要求，注重从材料端到施工端的全过程合规性管理。

总结： 2024塑胶跑道新国标的实施标志着行业向更严格的安全、环保、耐久标准迈进，通过科学量化的指标体系和全过程管控要求，为校园及公共运动场所提供了更可靠的质量保障依据。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。