# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道冲击标准规范要求

## 塑胶跑道新国标下的冲击吸收：安全与性能的核心保障

塑胶跑道作为校园及公共运动场地的重要设施，其安全性与运动保护性能日益受到社会各界的广泛关注。中国国家标准GB/T 22517.6-2020《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》和GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对跑道面层的关键物理性能，特别是冲击吸收（或冲击衰减）性能，制定了科学严谨的规范要求，为使用者筑起一道重要的安全屏障。

标准的核心价值：安全至上
冲击吸收性能直接关系到运动者在高速奔跑、起跳落地时，足部、腿部乃至全身关节所受冲击力的缓冲效果。新国标将此项指标置于极其重要的位置，根本目的在于大限度降低运动损伤风险，尤其是对处于生长发育期的青少年学生而言。优异的冲击吸收能力能有效分散冲击能量，减少关节劳损和急性损伤的发生概率。

严苛的测试方法与量化指标
新国标对冲击吸收的测试方法与合格阈值作出了明确规定：

1. 测试原理： 采用模拟人体下落冲击的仪器（如国际田径联合会认可的仪器），测量规定高度坠落的冲击头作用于跑道面层时的垂直变形量和冲击力衰减率。
2. 核心指标要求：
   - 冲击吸收/冲击衰减： 标准要求在测试条件下，跑道面层必须能将传入的冲击力衰减掉35%至50%。这一范围设定经过了科学验证：低于35%缓冲不足，易致损伤；高于50%则可能导致运动员腿部肌肉过度疲劳，同样存在隐患。
   - 垂直变形： 该指标与冲击吸收相辅相成，要求在0.6mm至2.5mm之间。适宜的变形量是跑道具备良好能量回馈（促进运动表现）和有效缓冲的关键平衡点。
3. 测试点位： 标准要求在跑道的不同代表性区域（如直道、弯道、起跑区、助跑道等）进行多点测试，确保整个场地性能的均匀性和一致性。

与冲击吸收密切相关的其他物理性能
除了冲击吸收本身，新国标还规定了多项与其密切相关的物理性能指标，共同构成跑道的综合安全与耐用体系：

- 拉伸强度与拉断伸长率： 确保面层材料具备足够的韧性以抵抗反复冲击和撕裂。
- 抗滑值（湿态）： 在保证缓冲的同时，提供足够的止滑性能，防止打滑摔倒。
- 耐老化性能（如热空气老化后拉伸强度变化率）： 确保跑道在长期日晒雨淋后，其关键物理性能（包括冲击吸收）能保持稳定，不出现显著衰减。

环保安全是性能的基础与保障
GB 36246-2018作为专门针对中小学场地的强制性标准，在环保安全方面设立了极其严格的门槛。对有害物质（如可溶性重金属、邻苯类增塑剂、多环芳烃、短链氯化石蜡）以及挥发性有机化合物（TVOC）和气味等均有明确限量。环保达标是跑道安全使用的先决条件。劣质有害的材料不仅直接危害健康，其物理性能（包括冲击吸收）也往往难以持久达标。

实现达标的关键：施工过程的质量控制
符合新国标要求的冲击吸收性能，依赖于从原材料选择到施工工艺全流程的精细化管理：

- 合格的材料： 选用符合新国标各项要求（物理、化学）的环保型聚氨酯预聚体、弹性颗粒、色浆等。
- 精确的配比与搅拌： 严格遵循材料供应商的配比要求，确保各组份混合均匀。
- 规范的基础处理： 坚实、平整、排水良好的基础是面层性能稳定的根基。
- 适宜的施工环境： 控制温度、湿度在材料允许的施工范围内。
- 专业的摊铺与厚薄控制： 保证摊铺厚度均匀且符合设计要求（通常冲击吸收性能对厚度有明确要求）。
- 严格的现场监督与检测： 施工各环节需有完善的质量控制，完工后必须委托有资质的检测机构依据新国标进行全面检测，冲击吸收是必检且要求一票否决的关键项。

总结
新国标对塑胶跑道冲击吸收性能的强制规范，体现了对使用者运动安全的高度重视。通过科学的测试方法、明确的量化指标（35%-50%的冲击衰减率）、严格的环保要求以及与其他物理性能的协同保障，为塑胶跑道的安全合格奠定了技术基础。确保跑道满足冲击吸收等新国标要求，是保障运动者，特别是青少年学生安全、健康、有效开展体育活动的重要前提。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。