# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道标准规范

## 新国标塑胶跑道标准规范：构筑安全环保的运动地面

塑胶跑道作为学校、体育场馆广泛使用的运动地面，其质量与安全性至关重要。国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》（简称“新国标”）的发布与实施，为行业设立了明确、严谨的技术标杆。其核心规范体现在以下关键维度：

1. 物理性能：安全与功能的基石

   - 冲击吸收（35%-50%）： 该指标直接关乎运动安全，数值在35%至50%的区间内能有效减缓人体关节（特别是踝、膝）在落地时承受的冲击力，显著降低运动损伤风险。
   - 垂直变形（0.6 mm - 2.5 mm）： 控制面层在受力时的形变程度，过小易导致僵硬不适，过大则影响能量回馈与运动表现。新国标设定了合理的变形范围，保障运动舒适性与动力传递效率。
   - 抗滑值（BPN ≥ 47）与湿态抗滑值（BPN ≥ 35）： 确保运动员在干、湿两种状态下都能获得足够的抓地力，防止打滑摔跤，同时避免摩擦系数过高导致急停时关节承受过大应力。
   - 拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性等： 这些指标综合保障跑道的结构强度、耐久性及必要的防火安全性能。

2. 化学环保：健康安全的硬性要求 新国标对有害物质的限制极为严格，是保障使用者（尤其是青少年）健康的核心：

   - 有害物质限量： 明确规定了18种多环芳烃（PAHs）的总量限制（≤50mg/kg）及其中苯并芘等强致癌物的严苛限量（≤1mg/kg）。对短链氯化石蜡（SCCPs）等高风险物质也做出了明确禁令。
   - 重金属限量： 对可溶性铅、镉、铬、汞等8种重金属含量设定了极低的允许值（例如：铅≤30mg/kg，镉≤10mg/kg），大程度减少环境污染和人体吸收风险。
   - 挥发性有机化合物（VOC）释放量： 采用环境测试舱法，对总挥发性有机化合物（TVOC）及20多种特定VOC（如甲醛、苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等）的释放速率设定了严格的综合限量（TVOC ≤ 2.0 mg/m³·h，总醛≤0.20 mg/m³·h 等），从源头控制有害气体的释放，保障空气质量。
   - 气味等级（≤3级）： 要求成品无刺激性或令人不悦的异味。

3. 原材料控制：源头管控是关键 新国标强调从原材料端进行质量控制：

   - 环保基础： 严格限制使用含邻苯类增塑剂（如DINP, DIDP, DNOP等）的材料，鼓励使用环保替代品。
   - 固体原料限制： 禁止使用含石棉、铅盐及短链氯化石蜡（SCCPs）的原材料。
   - 非固体原料（胶粘剂、涂料）限制： 明确规定不得使用煤焦油沥青，限制溶剂型胶粘剂的使用（符合标准的溶剂型产品仅允许用于透气型跑道底层），并严格限制其中含有害芳香胺的固化剂、游离TDI以及可溶性重金属含量。
   - 可回收资源利用： 鼓励使用符合要求的回收材料（如EPDM颗粒、轮胎橡胶颗粒），但必须确保其满足新国标所有物理化学指标要求。

4. 施工与验收：规范落地的保障

   - 施工规范： 新国标虽未详细规定具体施工工艺，但要求施工单位必须制定并严格执行科学、可行的施工方案，包括合理的配比、规范的工艺流程、严格的现场环境（温湿度）控制等，确保成品性能达标。
   - 抽样与检测： 验收过程要求在现场成品中按标准规定的方法取样，送至具备资质的第三方检测机构，依据新国标对物理性能和有害物质限量进行严格检测。所有指标均达标方为合格。
   - 现场气味评估： 在工程结束后进行现场气味等级评定，需符合≤3级的要求。

总结 GB 36246-2018新国标围绕物理性能、化学环保、原材料管控及施工验收四大核心维度，构建了一套科学、严格、可执行的技术规范体系。其核心价值在于将使用者的运动安全与健康环保置于首位，通过量化指标和禁令清单，有效杜绝了不合格原材料的使用，大幅提升了塑胶跑道产品的综合品质。新国标的全面贯彻实施，为规范行业生产建设行为、营造安全健康的运动环境提供了坚实的技术支撑和法律依据，标志着我国校园及公共运动场地建设进入了更加规范、安全和环保的新阶段。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。