# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道不得检测出三样

## 新国标塑胶跑道核心环保要求：严控三类有害物质检出

塑胶跑道作为校园及公共运动空间的重要基础设施，其环保性能直接关系到使用者的健康安全。国家强制性标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》对塑胶跑道产品的环保性能提出了更高、更具体的要求，其中对三类有害物质的“不得检出”规定，成为保障跑道安全环保的核心技术壁垒。

第一类：严格禁限的有机溶剂残留 新国标对跑道材料中有害有机溶剂的限制极其严格，苯、甲苯和二甲苯的总和被明确列为重点管控对象。该类物质在生产过程中可能作为溶剂或稀释剂残留，具有较强的挥发性和潜在健康危害。标准要求其总量必须得到有效控制，严格限定在极低水平（≤0.05g/kg），体现了从源头杜绝刺激性气味和吸入性健康风险的设计理念。

第二类：严控聚氨酯关键原料风险 游离甲苯二异氰酸酯（TDI） 是聚氨酯塑胶跑道生产中不可或缺的重要原料单体。然而，未反应完全的游离TDI具有较高反应活性和潜在刺激性。新国标明确要求，在成品塑胶跑道中，游离TDI不得检出（≤0.1g/kg）。这一强制性规定督促生产企业优化合成工艺，确保原料反应充分，大程度消除该物质带来的健康隐患。

第三类：防范重金属元素迁移危害 考虑到塑胶跑道与使用者（尤其是青少年学生）长时间、亲密接触的特点，新国标对可溶性铅、镉、铬、汞等重金属元素的迁移风险设置了严格防线。标准依据GB/T 14833规定的方法进行提取检测，明确限定了这些有害重金属元素的可溶性含量上限。此规定有效防止了重金属通过皮肤接触或摩擦扬尘等途径迁移进入人体，尤其保护了儿童青少年的健康发育。

新国标GB 36246-2018通过明确规定苯系物总和、游离TDI、可溶性重金属这三类关键物质不得检出或严格限量，为塑胶跑道产品的环保与安全树立了清晰、严格的技术门槛，是推动行业绿色发展、保障运动环境健康安全的重要基石。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。