# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## epdm塑胶跑道是什么材质

## EPDM塑胶跑道材质解析

EPDM塑胶跑道，其核心面层材料为三元乙丙橡胶颗粒。三元乙丙橡胶（EPDM）是以乙烯、丙烯为主要单体，辅以少量非共轭二烯烃作为第三单体，通过特定聚合工艺合成的高分子弹性体。这种合成橡胶材质赋予了跑道面层一系列关键特性。

在物理形态上，用于塑胶跑道的EPDM通常呈现为颜色鲜艳、粒径均匀的固体颗粒。生产工艺主要包括将EPDM生胶与颜料、填料（如碳酸钙）、软化剂、抗氧剂、紫外线稳定剂等助剂混合，经过密炼、开炼、造粒、硫化等工序制成彩色橡胶颗粒。依据铺设方式，主要分为两种类型：

- 预制型EPDM卷材： 在工厂内将EPDM颗粒与聚氨酯粘合剂混合，经压延、硫化等工艺预制成一定宽度和厚度的卷材，到现场直接铺设粘接。
- 现场浇注型EPDM： 将工厂预制的EPDM颗粒运至现场，与现场调配的聚氨酯粘合剂混合搅拌后，摊铺在基础层上，经压实、固化形成整体面层。

EPDM材质的核心价值在于其优越的物理化学性能：

1. 卓越的耐候与抗老化性： EPDM分子结构饱和，主链由化学稳定性极高的C-C和C-H键构成，使其对臭氧、紫外线（UV）辐射具有极高的耐受性。即使在长期户外日晒雨淋的严苛环境下，也能有效抵抗氧化降解、龟裂和褪色，保持物理性能与色彩鲜艳度相对稳定。
2. 优异的环保性： 现代合格的EPDM跑道材料配方，注重选择低挥发性有机化合物（VOC）或无溶剂的聚氨酯粘合剂，以及符合环保要求的颜料和助剂。高品质的EPDM颗粒本身化学性质稳定，不易析出有害物质。
3. 良好的物理机械性能： EPDM材质具备适宜的弹性与缓冲性能，有助于降低运动冲击，减缓疲劳。同时，其耐磨性优良，能够承受频繁的运动摩擦和器材拖拽。EPDM颗粒间的摩擦力也提供了可靠的防滑表面。
4. 色彩持久性与多样性： EPDM颗粒在制造过程中可实现丰富且鲜艳的色彩，其优异的耐紫外线性确保了这些色彩在长期使用中不易褪变，满足运动场地对美观与功能分区标识的需求。
5. 耐温范围宽： EPDDM材质在较宽的温度范围内（通常可达-50℃至+130℃）能保持良好的物理性能，适应不同地域的气候条件。

总结 EPDM塑胶跑道以三元乙丙橡胶为核心材质，其饱和的分子结构赋予了产品卓越的耐候抗老化、耐紫外线和耐臭氧性能，确保了色彩的持久鲜艳和物理性能的长期稳定。结合其良好的弹性缓冲、耐磨防滑特性以及对环保性能的关注，使其成为满足现代专业运动场地功能需求与安全环保要求的可靠面层选择。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。