# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## epdm塑胶跑道验收规范

## epdm塑胶跑道系统验收规范

为确保EPDM塑胶跑道工程达到设计功能、安全性能及耐久性要求，需依据国家及行业相关标准，对竣工项目进行系统性质量验收。主要规范内容如下：

一、 材料质量符合性验证

- 颗粒： EPDM颗粒粒径、形状、含胶量、颜色稳定性应符合设计及采购约定，无杂质、结块现象。需核查出厂检测报告（含物理机械性能、有害物质限量等）。
- 胶粘剂： 聚氨酯胶粘剂的类型（单/双组分）、粘度、固含量、环保性能（VOC、TDI/HDI游离单体含量）须满足合同及GB 36246等标准要求。核查相应检测报告。
- 辅材： 包括划线漆、底涂剂等，其颜色、附着力、耐磨性及环保指标需符合标准。

二、 场地基础验收

- 强度与稳定性： 水泥混凝土或沥青混凝土基础须坚实、平整、无裂缝、空鼓、起砂、油污。混凝土强度不低于C25，沥青基础压实度、稳定性需合格。
- 平整度： 采用3m直尺检测，基础表面任意方向间隙≤3mm。
- 坡度： 跑道纵向坡度≤1‰，横向坡度≤1%，符合设计要求，排水顺畅无积水。
- 含水率： 基础含水率≤5%。
- 伸缩缝： 处理得当，填充物饱满无松动。

三、 施工工艺与外观质量

- 铺装厚度： 使用专业测厚仪多点（尤其是重点区域如起跑区、起跳区、标枪助跑道等）检测，平均厚度≥13mm，薄点≥10mm，厚度允许偏差±10%。
- 表面平整度： 3m直尺下任意方向间隙≤3mm。目视观察表面应平整，无明显的凹凸起伏、波浪现象。
- 接缝： 接缝处应平整、严密、无高差、无开裂脱胶现象。道线、标志线接驳处平滑。
- 色泽与颗粒分布： 颜色均匀一致，符合设计要求。EPDM颗粒粘结牢固、分布均匀，无明显颗粒聚集或缺失现象。无明显色差、云朵状色斑。
- 边界： 边界线顺直、清晰，与基础粘结牢固，无翘边、毛刺。
- 缺陷： 表面无鼓泡、分层、脱粒、龟裂、皱褶、杂质、污染、明显胶痕等缺陷。

四、 物理机械性能检测

- 冲击吸收： 依据GB/T 14833标准检测，数值应在35% - 50%范围内。
- 垂直变形： 依据GB/T 14833标准检测，数值应在0.6mm - 2.5mm范围内。
- 抗滑值（BPN）: 潮湿状态下，依据相关标准检测，数值一般宜≥47。
- 拉伸强度与断裂伸长率： 现场取样送实验室，依据GB/T 14833检测，拉伸强度≥0.5MPa，断裂伸长率≥40%。
- 阻燃性： 满足GB 8624规定的B1级或合同约定等级要求（若适用）。
- 耐人工气候老化： 依据GB/T 16422.2检测（非必检项，按合同约定）。

五、 现场检验程序

1. 目视检查： 全面检查外观质量（色泽、平整度、接缝、边界、缺陷）。
2. 尺寸测量： 使用专业工具测量厚度、平整度、坡度、场地划线尺寸精度。
3. 物理性能现场测试： 按标准要求进行冲击吸收、垂直变形和抗滑值的现场测试（通常在固化养护期满后）。
4. 雨后检查： 雨后检查排水状况，确认无积水。
5. 取样送检： 按规范要求现场钻取样块，送具备资质的实验室进行拉伸强度、断裂伸长率等物理性能及环保指标检测。
6. 资料核查： 审查所有材料出厂合格证、检测报告、施工过程记录（温度、湿度、配比等）、隐蔽工程验收记录等。

六、 验收报告 验收工作完成后，应形成详尽的验收报告，清晰记录各项检查、测试数据及结果，明确是否符合设计文件、合同约定及国家/行业标准，并给出明确的验收结论（合格/不合格）。

EPDM塑胶跑道工程的规范验收，是确保其运动性能、安全性与耐久性的关键环节。验收过程必须严格依据设计参数、国家及行业标准，对材料、基础、施工工艺、外观质量和物理性能进行全方位核查与测试，以科学客观的数据为基础，形成准确有效的验收结论。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。