# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## EPDM塑胶跑道如何收边

## EPDM塑胶跑道收边工艺要点

EPDM塑胶跑道系统的收边处理是施工工艺中的关键环节，直接影响跑道的整体美观度、使用安全性及长期稳定性。规范、精细的收边能有效防止边缘起翘、材料剥离，同时确保与周边设施（如排水沟、道牙、建筑伸缩缝等）实现安全、顺畅的过渡。以下是核心收边工艺要点：

1. 材料处理与边界压实

   - 接缝处理： 在摊铺彩色EPDM颗粒面层时，相邻区域（如不同颜色区块）或与边界接壤处，需确保颗粒紧密粘结，接缝平直清晰，无松散颗粒堆积。摊铺至边界时，应略微超出预定边界线。
   - 边界压实： 在跑道边缘（尤其是自由边），当材料摊铺至设计边界并略作超铺后，需使用专用压实工具对边界进行重点、充分的压实。此步骤至关重要，能极大增强边缘的密实度和抗剥离能力，防止日后因踩踏或应力导致边缘卷曲、脱落。

2. 边界固定与修整

   - 阳角处理： 对于外凸的阳角，压实后需使用专用切割工具沿设计边界线进行精确、垂直的切割（通常配合靠尺），去除多余材料，形成清晰、整齐的90度直角边缘。切割后边缘应平整无毛刺。
   - 阴角处理： 对于内凹的阴角（如与道牙、墙体根部交接处），压实后同样需精确切割修边，确保材料与结构物紧密服贴。阴角处应特别注意压实到位，必要时采用小型工具或弧形压实器，确保无空隙。收边材料应顺滑过渡至结构物基面，形成自然弧度或微小斜面。

3. 与排水沟/设施的接合

   - 排水沟盖板衔接： 当跑道边缘紧邻排水沟盖板时，收边高度通常略低于盖板顶面（约1-3mm），形成微小斜面过渡。精确切割后，应确保EPDM面层与盖板接触边缘平整紧密，无缝隙或突起，防止绊倒风险并利于排水。
   - 斜坡过渡： 跑道边缘若需向排水沟方向找坡，摊铺时即应形成平缓、线性的坡度。收边压实和切割需保持该坡度，确保表面排水顺畅，无积水隐患。

4. 结构伸缩缝的处理

   - 对齐切割： 跑道面层覆盖下方的水泥混凝土基础伸缩缝时，面层收边处必须使用切割工具精准对齐下方伸缩缝的位置进行切割。切割深度需贯通EPDM面层（通常至粘结层或缓冲层）。
   - 缓冲填充： 切割形成的伸缩缝内，应填充专用的高性能弹性密封胶（如聚氨酯密封胶）。填充需饱满、均匀，与切割后的EPDM面层边缘平滑过渡，无凹陷或凸起。此弹性体允许跑道面层随基础热胀冷缩而变形，有效避免面层在伸缩缝位置产生应力集中而开裂或起鼓。

收边工艺关键点总结：

- 基层清洁度要求98%以上，确保无油污浮尘。
- 界面剂涂布需均匀覆盖，指触干燥时间控制在15-30分钟。
- 粘接剂施胶厚度控制在1.5-2.0mm，锯齿刮刀角度保持60度。
- 精确的边界切割、充分的边缘压实、紧密的接合过渡、规范的伸缩缝处理，共同构成了EPDM塑胶跑道高品质收边的核心要素。 这些工艺细节的执行质量直接决定了跑道边缘的耐久性、安全性与整体观感，是确保工程品质的关键环节。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。