# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## epdm塑胶跑道怎样清洗

EPDM塑胶跑道作为一种高性能的运动场地材料，其表面清洁维护对保持运动性能和环境美观至关重要。EPDM材料本身具有良好的耐磨性和耐候性，但在日常使用中，灰尘、污渍和天气因素可能导致表面变脏或老化，因此需要专业、定期的清洗过程。清洗方法主要基于材料特性，避免使用破坏性工具或化学物质，确保跑道表面的完整性和使用寿命。

日常维护是清洗的基础步骤，应每周进行一次。使用软毛刷或吸尘器清除表面落叶、灰尘和杂物，避免硬物刮擦以防止表面划伤。若跑道位于户外环境，清扫后可用清水轻刷冲洗，以去除松散的污垢。注意清扫时避免在湿度高的条件下操作，以防滑倒风险。

定期深度清洗建议每季度实施一次，以应对顽固污渍和累积污垢。首先，用清水润湿整个跑道表面，然后使用中性清洁剂（如专用运动场地清洁剂）稀释后喷洒。用软布或海绵均匀擦拭，重点关注人流量大的区域。冲洗时，采用低压水流，确保清洁剂残留被彻底冲掉。避免使用高压水枪或强酸强碱清洁剂，这些会导致EPDM材料表面起泡、脱层或变色。清洗后，自然风干即可，避免暴晒或强风，以免加速老化。

针对特殊污渍如油渍或标记残留，需局部处理。可选用专为EPDM设计的去污剂，轻轻涂擦后静置几分钟，再用清水冲洗。切勿使用钢丝刷或硬质工具，否则可能损伤跑道纹理。在极端天气如高温或低温时，宜延迟清洗计划，以减少材料热胀冷缩的影响。

综上所述，EPDM塑胶跑道的清洗应遵循温和、定期的原则，确保日常维护和深度清洗相结合，使用中性清洁剂和软性工具，以保护表面完整并维持运动性能。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。