# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 新国标塑胶跑道制造商

## 新国标塑胶跑道：品质进阶与安全守护

塑胶跑道作为现代运动场地不可或缺的基础设施，其质量与性能直接关系到运动者的体验与安全。随着国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的全面实施，跑道产品的制造迈入了更为规范、严苛的新阶段。制造商在材料选择、工艺控制及性能验证上，面临着全新的技术挑战与提升要求。

材料环保性能的深度聚焦 新国标对原材料中的有害物质限量设定了明确且严格的标准，尤其关注重金属、多环芳烃（PAHs）、邻苯二甲酸酯类增塑剂等关键风险物质的管控。制造商需构建精细化的原材料筛选与供应链管理体系，确保每批次投入使用的材料完全符合国标规定的环保安全阈值，从源头保障跑道建成后的环境友好性。

物理性能指标的精准实现 新国标对跑道的物理性能指标进行了系统化完善与提升。冲击吸收（35%-50%）和垂直变形（0.6mm-2.5mm）指标共同决定了运动过程中的有效缓冲保护能力。抗滑值（BPN≥47）与拉伸强度（≥0.5MPa）则分别保障了不同气候条件下运动的安全防滑需求及面层整体的结构稳定性与耐用性。实现这些指标的精准达标，依赖于对配方设计的科学优化与生产流程的精密控制。

安全细节与耐久性能的强化 新国标对产品细节的关注更为深入。例如，对防滑颗粒的粒径分布提出要求，旨在优化脚感并减少意外刮擦风险。在耐老化性能方面，标准引入更接近自然环境的耐人工气候老化测试（如氙灯），并规定了老化后关键性能的保持率，确保跑道在长期日照、雨淋等环境影响下，其色彩保持度、物理机械性能及安全特性仍能持续满足要求。

施工工艺与质量验证的严苛性 新国标的贯彻不仅限于工厂生产环节，更延伸至现场施工铺设。其对施工环境的温湿度控制、材料配比的准确性、摊铺厚度的均匀性、固化时间的保障等工艺细节，都提出了明确的操作规程和验收标准。制造商需建立覆盖原材料入厂、生产过程、成品出厂乃至现场施工的全链条质量控制流程，并依托具备资质的第三方检测机构进行严格的型式检验与现场抽检，以数据为依据，验证产品品质与标准要求的一致性。

总结 新国标塑胶跑道的制造是一项融合材料科学、生产工艺与严谨质量管理的系统工程，核心目标在于通过全面升级的技术标准，为使用者提供更安全、更环保、性能更卓越的运动环境支撑。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。